Informe Taladro 07-06-2025

TALADRO.  
  
Marca:  
  
Mod.:  
  
N.º de Serie:

# ESTADO ACTUAL

|  |  |
| --- | --- |
| **Estado Actual** | **Estado Definitivo** [Sin especificar] |

# 8. RIESGOS DETECTADOS EN LA MÁQUINA.

Proyección de objetos (requisito 4 del Anexo I del R.D. 1215/97) y protección contra elementos móviles (requisito 8).  
  
Existe riesgo de proyección de objetos desprendidos y de atrapamiento cuando se opera con dicho equipo.

# 9. RELACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS.

Se deberán colocar resguardos adecuados para minimizar el riesgo de contactos con órganos en movimiento y proyección de partículas. Estos resguardos deberán contar con micro-interruptor de seguridad que detenga el equipo al ser abiertos.